LED와 키스캔

미니프로젝트

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **내용 ( CONTENT )** | **비고** |
| **1** | **// LED 점멸**  **int LEDflashAll(int time)** |  |
| **2** | **// LED 점멸**  **int LEDflashSingle(int portnum, int time)** |  |
| **3** | **// LED 가 켜지고 꺼지는 기능(단수/복수) Onoff : 켜기(‘1’), 끄기(‘0’), 토글(‘2’)**  **int LEDlight(int portnum, int onoff)** |  |
| **4** | **// HEXA DISPLAY**  **int LEDdisplayHEXA(char hex)** |  |
| **5** | **// LED 가 순차적으로 점멸하는 기능, tmr 은 항상 ‘0’**  **Int LEDcircle(int portnum, int period, int tmr)** |  |
| **6** |  |  |
| **7** |  |  |
| **8** |  |  |
| **9** |  |  |
| **10** |  |  |